**Załącznik nr 1 do SIWZ**

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

1. **Opis przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest: najem długoterminowy floty samochodowej 95 samochodów osobowych na okres 24 miesięcy (pojazdy typu 1a i 1b) oraz 36 miesięcy (pozostałe typy pojazdów) wraz ze świadczenie kompleksowych usług serwisowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia (tj. zwiększenia ilości pojazdów) Zamówienia podstawowego w trakcie trwania umowy o 21 sztuk zgodnie z harmonogramem dostaw oraz ilościami określonymi   
w Załączniku nr 1 do OPZ.

Oferowane i dostarczone pojazdy muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym   
i wspólnotowym w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne, minimalne wyposażenie, warunki serwisowania i wynajmu długoterminowego zostały określone poniżej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oddania w podnajem samochodów osobowych stanowiących przedmiot niniejszego Zamówienia podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej ENERGA

1. **Wymagania dotyczące wynajmu długoterminowego**
2. Wynajem długoterminowy rozliczany w polskich złotych (PLN);
3. Równe raty najmu; płatne co miesiąc na podstawie faktury VAT;
4. Cena wynajmy jednego pojazdu w poszczególnych typach musi być równa dla zamówienia minimalnego oraz dla opcji.
5. Okres wynajmu: 24 miesiące (pojazdy typu 1a i 1b) oraz 36 miesięcy (pozostałe typy pojazdów);
6. Roczny limit kilometrów dla jednego samochodu osobowego wynosi 40000 km.
7. Rozliczenie z tytułu przekroczenia lub nie wykorzystania limitu kilometrów będzie dokonywane w terminie 30 dni   
   od zakończenia najmu ostatniego samochodu, za cały okres wynajmu, łącznie dla wszystkich samochodów wynajmowanych. W przypadku, gdy pulowy limit kilometrów dla wszystkich wynajmowanych samochodów  
   nie będzie przekroczony, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić kwotę wynikającą z iloczynu stawki za 1km niedobiegu i liczby niewykorzystanych kilometrów we wszystkich samochodach pomniejszonej o liczbę kilometrów wynikających z nadprzebiegów. Zamawiający określa maksymalny średni nadprzebieg dla jednego samochodu wynoszący 20 000 km i maksymalny średni niedobieg dla jednego samochodu wynoszący 30 000 km. Limit kilometrów pojazdów będzie rozliczany łącznie dla grup:
8. typ 1a, typ 1b,
9. typ 2a, typ 2b, typ 3,
10. typ 4, typ 5, typ 6.
11. **Wymagania dotyczące każdego samochodu:**
    1. fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2017/2018, model aktualnie wytwarzany przez producenta,
    2. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo   
       o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1260 z późn. zm., dalej jako „Prawo o ruchu drogowym”) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
    3. mający homologację, wystawioną zgodnie z art.70c ustawy – Prawo o ruchu drogowym,

spełniający wymogi – minimum Załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego   
i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE z 29 czerwca 2007 r. poz. L171).

w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

* 1. nieużywany, technicznie sprawny.
  2. **Parametry i wyposażenie samochodu.**

Wykaz parametrów oraz wyposażenia pojazdów z podziałem na poszczególne typy pojazdów stanowi Załącznik nr 2 do OPZ.

Pojazd może posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy. W takim przypadku, dla oferowanego samochodu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokładny opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań (zgodnie z treścią Załącznika nr 11a do SIWZ).

Parametry wskazane powyżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych.

**IV. Świadczenie usług objętych przedmiotowym Zamówieniem powinno obejmować realizację co najmniej następujących działań:**

1. Wykonawca zapewni dostawę samochodów do siedziby spółki Energa Obrót S.A.
2. Samochody przedstawione do odbioru Zamawiającemu powinny być:
3. dopuszczone do ruchu przez właściwy organ administracji,
4. z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,
5. ubezpieczenie Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy (ubezpieczenie musi spełniać min. wymogi określone w umowie: Zamawiający wybiera Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawca przesyła dane potrzebne do ubezpieczenia do brokera Zamawiającego, broker ubezpiecza i wysyła potwierdzenie OC do Wykonawcy oraz skany polis do Zamawiającego. W ten sposób Wykonawca może przedstawić potwierdzenie OC przy wydaniu samochodu).
6. Wykonawca odbierze samochody po zakończeniu umowy z siedziby spółki Energa Obrót S.A.
7. Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć do każdego samochodu: dowód rejestracyjny, kartę gwarancyjną/ książkę serwisową, instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków.
8. Zakres umowy serwisowej powinien obejmować:
9. Organizację i realizację serwisu w stacjach obsługi obejmującą wszelkie czynności obsługi serwisowej i napraw pojazdów zarówno w ramach objętych gwarancją jak i poza gwarancją, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych, z wyłączeniem czynności obsługi codziennej oraz utrzymania czystości,
10. Obsługę likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   
    oraz ubezpieczenia „auto-casco” dotyczącymi pojazdów (ubezpieczenie wykupuje Zamawiający),
11. zapewnienie w okresie październik – marzec opon zimowych do samochodów wraz z wymianą, przy czym Wynajmujący gwarantuje stosowanie opon Premium [np. GoodYear, Bridgestone, Dunlop] ,
12. zapewnienie w okresie kwiecień-wrzesień opon letnich do samochodów wraz z wymianą, przy czym Wynajmujący gwarantuje stosowanie opon Premium [np. GoodYear, Bridgestone, Dunlop] ,
13. Zapewnienie przechowywania opon letnich w okresie zimowym oraz zimowych w okresie letnim,
14. Wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji ogumienia,
15. Zapewnienie samochodu zastępczego na cały czas naprawy powypadkowej lub awarii – klasa odpowiadająca klasie uszkodzonego samochodu zgodnie z postanowieniami umowy ,
16. 24 godzinną pomoc techniczną w ramach Assistance na terenie całego kraju,
17. Dostęp online do programu flotowego (informacje o flocie, wystawionych fakturach, szkodowości, terminach przeglądów rejestracyjnych, miejscu składowania opon),
18. Uzupełnianie oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej oraz wymianę zużytych żarówek, uszkodzonego oświetlenia pojazdu i wycieraczek na koszt Wynajmującego,
19. Lokalizacje punktów obsługi w lokalizacji Gdańsk dla typów pojazdów 1a, 1b, 2a, 2b - 6 tj.: zapewnienie punktów serwisowych zgodnych z zaleceniami producenta, wymiany opon oraz stacji kontroli pojazdów: w odległości maksymalnie 5 km od siedziby Spółki (liczone od siedziby Spółki położonej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzka 472 do adresu punktu serwisowego po drogach utwardzonych wg Google Maps - dojazd do ww. punktów obsługi przez Zamawiającego). W przypadku, kiedy ww. punkt obsługi będzie znajdował się w odległości ponad 5 km, Wykonawca zapewni usługę door-to-door z czasem reakcji maks. 4h od zgłoszenia.
20. Lokalizacje punktów obsługi dla typów pojazdów 2a, 2b - 6 tj.: zapewnienie punktów serwisowych zgodnych   
    z zaleceniami producenta oraz wymiany opon w miejscowościach. W przypadku, kiedy ww. punkt obsługi będzie znajdował się poza granicami administracyjnymi poniżej wymienionych miejscowości, Wykonawca zapewni usługę door-to-door z czasem reakcji maks. 4h od zgłoszenia.
21. Elbląg
22. Kalisz
23. Koszalin
24. Łódź
25. Olsztyn
26. Płock
27. Poznań
28. Słupsk
29. Toruń
30. Warszawa
31. Wrocław

Załączniki:

1. Harmonogram dostaw, ilości pojazdów oraz długość najmu,
2. Parametry i wyposażenie pojazdów.

**Załącznik nr 1 do OPZ**

1. **Harmonogram dostaw, ilości pojazdów, długość najmu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ pojazdu / data dostawy** | **Ilość minimalna** | **Opcja** | **Razem** | **Długość najmu** |
| **1a (kombi)** | **2** |  | **2** | **24 miesiące** |
| 2018-02-13 | 2 |  |  |  |
| **1b (sedan, hatchback)** | **2** |  | **2** | **24 miesiące** |
| 2018-02-13 | 2 |  |  |  |
| **2a (kombi)** | **2** | 1 | **3** | **36 miesięcy** |
| 2018-09-28 | 2 |  |  |  |
| **2b (sedan, hatchback)** | **1** | 1 | **2** | **36 miesięcy** |
| 2018-09-28 | 1 |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | **4** | **36 miesięcy** |
| 2018-12-05 | 1 |  |  |  |
| **4** | **10** | 8 | **18** | **36 miesięcy** |
| 2018-02-26 | 1 |  |  |  |
| 2018-03-11 | 6 |  |  |  |
| 2018-03-17 | 3 |  |  |  |
| **5** | **54** | 4 | **58** | **36 miesięcy** |
| 2018-02-24 | 13 |  |  |  |
| 2018-02-25 | 12 |  |  |  |
| 2018-03-09 | 10 |  |  |  |
| 2018-03-10 | 12 |  |  |  |
| 2018-03-11 | 7 |  |  |  |
| **6** | **23** | 4 | **27** | **36 miesięcy** |
| 2018-03-31 | 12 |  |  |  |
| 2018-04-08 | 11 |  |  |  |
| **Suma końcowa** | **95** | 21 | **116** |  |

**Załącznik nr 2 do OPZ**

1. **Parametry i wyposażenie pojazdów.**
2. **Typ 1a – ten sam model i marka, jak Typ 1b**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | D |
| 2 | Typ nadwozia | kombi |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny perłowy lub równoważny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | w ciemnym kolorze z alkantarą |
| 7 | Koła | obręcze ze stopów lekkich min. 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.65 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4700 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2700 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | Pb |
| 2 | Pojemność silnika | do 2000cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 280KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 7s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 9,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 170g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| 8 | Napęd 4X4 | tak |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | Tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | Tak |
| 4 | ABS | Tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | Tak |
| 6 | Listwy dookoła szyb bocznych chromowane | Tak |
| 7 | Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego chromowane | Tak |
| 8 | Listwy progowe ze stali szlachetnej | Tak |
| 9 | Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa lub równorzędna | Tak |
| 10 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | Tak |
| 11 | Przednie światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów | Tak |
| 12 | Reflektory Led | Tak |
| 13 | Światła do jazdy dziennej | Tak |
| 14 | Tylne światła zw technologii Led, przyciemniane ze zmienną grafiką | Tak |
| 15 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | Tak |
| 16 | Podgrzewana szyba przednia | Tak |
| 17 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Tak |
| 18 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | Tak |
| 19 | Fotele przednie podgrzewane | Tak |
| 20 | Aktywny system ochrony pasażerów( domykanie szyb oraz wstępne napinanie pasów bezpieczeństwa w przypadku niebezpieczeństwa kolizji | Tak |
| 21 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | Tak |
| 22 | Zawieszenie z adaptacyjną regulacją- możliwość obniżenia o ok.15 mm | Tak |
| 23 | Czujniki parkowania przód i tył | Tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | Tak |
| 25 | Aktywny tempomat do 210 km/h | Tak |
| 26 | Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy | Tak |
| 27 | System automatycznego hamowania po kolizji | Tak |
| 28 | Asystent pasa ruchu | Tak |
| 29 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | Tak |
| 30 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | Tak |
| 31 | Radio z wyświetlaczem dotykowym | Tak |
| 32 | Wbudowany system nawigacji z min. 2-letnią aktualizacją | Tak |
| 33 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | Tak |
| 34 | Wielofunkcyjna, skórzana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | Tak |
| 35 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | Tak |
| 36 | Gaśnica samochodowa | Tak |
| 37 | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| 38 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | Tak |
| 39 | Gniazdo 12V | Tak |

1. **Typ 1b – ten sam model i marka, jak Typ 1a**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | D |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, sedan |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny perłowy lub równoważny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | w ciemnym kolorze z alkantarą |
| 7 | Koła | obręcze ze stopów lekkich min. 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.65 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4700 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2700 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | Pb |
| 2 | Pojemność silnika | do 2000cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 280KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 7s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 9,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 170g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| 8 | Napęd 4X4 | tak |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | Tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | Tak |
| 4 | ABS | Tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | Tak |
| 6 | Listwy dookoła szyb bocznych chromowane | Tak |
| 7 | Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego chromowane | Tak |
| 8 | Listwy progowe ze stali szlachetnej | Tak |
| 9 | Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa lub równorzędna | Tak |
| 10 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | Tak |
| 11 | Przednie światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów | Tak |
| 12 | Reflektory Led | Tak |
| 13 | Światła do jazdy dziennej | Tak |
| 14 | Tylne światła zw technologii Led, przyciemniane ze zmienną grafiką | Tak |
| 15 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | Tak |
| 16 | Podgrzewana szyba przednia | Tak |
| 17 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Tak |
| 18 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | Tak |
| 19 | Fotele przednie podgrzewane | Tak |
| 20 | Aktywny system ochrony pasażerów( domykanie szyb oraz wstępne napinanie pasów bezpieczeństwa w przypadku niebezpieczeństwa kolizji | Tak |
| 21 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | Tak |
| 22 | Zawieszenie z adaptacyjną regulacją- możliwość obniżenia o ok.15 mm | Tak |
| 23 | Czujniki parkowania przód i tył | Tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | Tak |
| 25 | Aktywny tempomat do 210 km/h | Tak |
| 26 | Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy | Tak |
| 27 | System automatycznego hamowania po kolizji | Tak |
| 28 | Asystent pasa ruchu | Tak |
| 29 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | Tak |
| 30 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | Tak |
| 31 | Radio z wyświetlaczem dotykowym | Tak |
| 32 | Wbudowany system nawigacji z min. 2-letnią aktualizacją | Tak |
| 33 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | Tak |
| 34 | Wielofunkcyjna, skórzana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | Tak |
| 35 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | Tak |
| 36 | Gaśnica samochodowa | Tak |
| 37 | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| 38 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | Tak |
| 39 | Gniazdo 12V | Tak |

1. **Typ 2a - ten sam model i marka, jak Typ 2b, ta sama marka co typy 3, 4, 5, 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | D |
| 2 | Typ nadwozia | kombi |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny perłowy lub równoważny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze ze stopów lekkich min. 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.65 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4800 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2800 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | benzyna |
| 2 | Pojemność silnika | do 2000cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 210KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 8s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 8,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 150g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | tak |
| 4 | ABS | tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | tak |
| 6 | Tempomat | tak |
| 7 | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa lub równorzędna | tak |
| 8 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | tak |
| 9 | Przednie światła przeciwmgielne | tak |
| 10 | Światła do jazdy dziennej | tak |
| 11 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | tak |
| 12 | Automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci | tak |
| 13 | Podgrzewana szyba przednia | tak |
| 14 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | tak |
| 15 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | tak |
| 16 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | tak |
| 17 | Czujniki parkowania przód i tył | tak |
| 18 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | tak |
| 19 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | tak |
| 20 | Radio z wyświetlaczem min 7 cali | tak |
| 21 | Wbudowany system nawigacji z min. 3-letnią aktualizacją | tak |
| 22 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | tak |
| 23 | Wielofunkcyjna, skórzana podgrzewana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | tak |
| 25 | Funkcja automatycznego włączania świateł | tak |
| 26 | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień | tak |
| 27 | Elektrycznie sterowany fotel pasażera | tak |
| 28 | Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy | tak |
| 29 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | tak |
| 30 | Gaśnica samochodowa | tak |
| 31 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |
| 32 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | tak |
| 33 | Gniazdo 12V | tak |
| 34 | Wycieraczka tylnej szyby | tak |
| 35 | Kamera cofania | tak |
| 36 | Chromowane listwy wokół szyb | tak |
| 37 | Asystent pasa ruchu | tak |
| 38 | Poduszki powietrzne dla pasażera z tyłu | tak |

1. **Typ 2b - ten sam model i marka, jak Typ 2a, ta sama marka co typy 3, 4, 5, 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | D |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, sedan |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny perłowy lub równoważny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze ze stopów lekkich min. 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.65 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4800 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2800 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | benzyna |
| 2 | Pojemność silnika | do 2000cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 210KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 8s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 8,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 150g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | tak |
| 4 | ABS | tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | tak |
| 6 | Tempomat | tak |
| 7 | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa lub równorzędna | tak |
| 8 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | tak |
| 9 | Przednie światła przeciwmgielne | tak |
| 10 | Światła do jazdy dziennej | tak |
| 11 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | tak |
| 12 | Automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci | tak |
| 13 | Podgrzewana szyba przednia | tak |
| 14 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | tak |
| 15 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | tak |
| 16 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | tak |
| 17 | Czujniki parkowania przód i tył | tak |
| 18 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | tak |
| 19 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | tak |
| 20 | Radio z wyświetlaczem min. 7 cali | tak |
| 21 | Wbudowany system nawigacji z min. 3-letnią aktualizacją | tak |
| 22 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | tak |
| 23 | Wielofunkcyjna, skórzana podgrzewana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | tak |
| 25 | Funkcja automatycznego włączania świateł | tak |
| 26 | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień | tak |
| 27 | Elektrycznie sterowany fotel pasażera | tak |
| 28 | Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy | tak |
| 29 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | tak |
| 30 | Gaśnica samochodowa | tak |
| 31 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |
| 32 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | tak |
| 33 | Gniazdo 12V | tak |
| 34 | Wycieraczka tylnej szyby | tak |
| 35 | Kamera cofania | tak |
| 36 | Chromowane listwy wokół szyb | tak |
| 37 | Asystent pasa ruchu | tak |
| 38 | Poduszki powietrzne dla pasażera z tyłu | tak |

1. **Typ 3 - ta sama marka co typy 2a, 2b, 4, 5, 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | D |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, sedan |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny perłowy lub równoważny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze ze stopów lekkich 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.65 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4800 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2800 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | ON |
| 2 | Pojemność silnika | do 2000cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 150KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 10s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 5,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 110g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | tak |
| 4 | ABS | tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | tak |
| 6 | Tempomat | tak |
| 7 | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa lub równorzędna | tak |
| 8 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | tak |
| 9 | Przednie światła przeciwmgielne | tak |
| 10 | Światła do jazdy dziennej | tak |
| 11 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | tak |
| 12 | Automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcją pamięci | tak |
| 13 | Podgrzewana szyba przednia | tak |
| 14 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | tak |
| 15 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | tak |
| 16 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | tak |
| 17 | Czujniki parkowania przód i tył | tak |
| 18 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | tak |
| 19 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | tak |
| 20 | Radio z wyświetlaczem | tak |
| 21 | Wbudowany system nawigacji z min. 3-letnią aktualizacją | tak |
| 22 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | tak |
| 23 | Wielofunkcyjna, skórzana podgrzewana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | tak |
| 24 | Bezkluczykowy system obsługi samochodu | tak |
| 25 | Funkcja automatycznego włączania świateł | tak |
| 26 | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień | tak |
| 27 | Elektrycznie sterowany fotel pasażera | tak |
| 28 | Podgrzewane fotele przednie i zewnętrzne miejsca tylnej kanapy | tak |
| 29 | Poduszki powietrzne dla pasażera z tyłu | tak |
| 30 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | tak |
| 31 | Gaśnica samochodowa | tak |
| 32 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |
| 33 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | tak |
| 34 | Gniazdo 12V | tak |

1. **Typ 4 - ta sama marka co typy 2a, 2b, 3, 5, 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | C |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, liftback, sedan |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | czarny metaliczny, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze za stopów lekkich 17" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.50 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4600 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2600mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | Pb |
| 2 | Pojemność silnika | poniżej 1600cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 150KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 9 s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 6,0l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 130g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | Tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | Tak |
| 4 | ABS | Tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | Tak |
| 6 | Tempomat | Tak |
| 7 | Klimatyzacja automatyczna min. dwustrefowa lub równorzędna | Tak |
| 8 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | Tak |
| 9 | Boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych miejsc tylnej kanapy | Tak |
| 10 | Przednie światła przeciwmgielne | Tak |
| 11 | Światła do jazdy dziennej | Tak |
| 12 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | Tak |
| 13 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Tak |
| 14 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | Tak |
| 15 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | Tak |
| 16 | Czujniki parkowania przód i tył | Tak |
| 17 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | Tak |
| 18 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | Tak |
| 19 | Radio z wyświetlaczem dotykowym min. 6,5” | Tak |
| 20 | Zestaw głośnomówiący dla telefonów ze sterowaniem w kierownicy | Tak |
| 21 | Wielofunkcyjna, skórzana kierownica (min. obsługa telefonu i radia) | Tak |
| 22 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej | Tak |
| 23 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | Tak |
| 24 | Wycieraczka szyby tylnej w przypadku wersji liftback lub hatchback | Tak |
| 25 | Czujnik deszczu | Tak |
| 26 | Funkcja automatycznego włączania i zmiany świateł | Tak |
| 28 | Spryskiwacze reflektorów przednich | Tak |
| 29 | Gaśnica samochodowa | Tak |
| 30 | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| 31 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | Tak |
| 32 | Gniazdo 12V | Tak |
| 33 | Spryskiwacze reflektorów przednich | Tak |

1. **Typ 5 - ta sama marka co typy 2a, 2b, 3, 4, 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | C |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, sedan, spaceback |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | biały, lusterka zewnętrzne, klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze stalowe 15" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.50 l. |
| 9 | Długość | powyżej 4300 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2550 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | Pb |
| 2 | Pojemność silnika | poniżej 1200cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 100KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 11s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 6l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 110g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | manualna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | tak |
| 4 | ABS | tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | tak |
| 6 | Tempomat | tak |
| 7 | Klimatyzacja automatyczna lub równorzędna | tak |
| 8 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | tak |
| 9 | Przednie światła przeciwmgielne | tak |
| 10 | Światła do jazdy dziennej | tak |
| 11 | Podgrzewane, sterowane elektrycznie lusterka boczne | tak |
| 12 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | tak |
| 13 | Fotel kierowcy i pasażera z przodu z regulacją wysokości | tak |
| 14 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | tak |
| 15 | Czujniki parkowania tył | tak |
| 16 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | tak |
| 17 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | tak |
| 18 | Radio z wyświetlaczem | tak |
| 19 | Wielofunkcyjna, skórzana kierownica (min. obsługa radia i telefonu) | tak |
| 20 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | tak |
| 21 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | tak |
| 22 | Gaśnica samochodowa | tak |
| 23 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |
| 24 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | tak |
| 25 | Gniazdo 12V | tak |

1. **Typ 6- ta sama marka co typy 2a, 2b, 3, 4, 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane | |
| 1 | 2 | |
| **Nadwozie oraz dane techniczne** | | |
| 1 | Segment | B |
| 2 | Typ nadwozia | hatchback, sedan |
| 3 | Liczba miejsc | 5 |
| 4 | Ilość drzwi | 4 lub 5 |
| 5 | Kolor | biały, lusterka zewnętrzne,klamki i zderzaki w kolorze nadwozia |
| 6 | Tapicerka | materiałowa, w kolorze szaro-czarnym, lub czarnym |
| 7 | Koła | obręcze stalowe 15" |
| 8 | Zbiornik paliwa | min.45 l. |
| 9 | Długość | powyżej 3900 mm |
| 10 | Rozstaw osi | powyżej 2450 mm |
| **Silnik/ Skrzynia biegów** | | |
| 1 | Rodzaj paliwa | Pb |
| 2 | Pojemność silnika | poniżej 1400cm3 |
| 3 | Moc silnika | minimum 100KM |
| 4 | Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | poniżej 11s |
| 5 | Zużycie paliwa w cyklu miejskim wskazane na podstawie katalogu producenta | poniżej 6l/100km |
| 6 | Emisja CO2 jednego pojazdu mierzone w cyklu miejskim ( wyrażona w gramach na kilometr) | Poniżej 110g/km |
| 7 | Skrzynia biegów | manualna |
| **Wyposażenie** | | |
| 1 | Wspomaganie układu kierowniczego | tak |
| 2 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | tak |
| 3 | Immobilizer i autoalarm | tak |
| 4 | ABS | tak |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy | tak |
| 6 | Czujniki parkowania tył | tak |
| 7 | Tempomat | tak |
| 8 | Klimatyzacja automatyczna lub równorzędna | tak |
| 9 | Poduszki powietrzne z przodu i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | tak |
| 10 | Przednie światła przeciwmgielne | tak |
| 11 | Światła do jazdy dziennej | tak |
| 12 | Podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie lusterka boczne | tak |
| 13 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu | tak |
| 14 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | tak |
| 15 | Funkcja komputera pokładowego (zasięg jazdy, średnie zużycie paliwa, bieżące zużycie paliwa, temperatura oleju, przebyta trasa, czas jazdy, ostrzeżenie przy przekroczeniu prędkości, bieżąca prędkość jazdy, dopuszczalna większa ilość funkcji) | tak |
| 16 | Sygnalizacja niezamkniętych drzwi | tak |
| 17 | Zagłówki regulowane dla każdego z siedzeń (5 szt.) | tak |
| 18 | Radio z wyświetlaczem dotykowym | tak |
| 19 | Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne | tak |
| 20 | Komplet dywaników gumowych (przód i tył) | tak |
| 21 | Gaśnica samochodowa | tak |
| 22 | Trójkąt ostrzegawczy | tak |
| 23 | Koło zapasowe dojazdowe lub pełnowymiarowe | tak |
| 24 | Gniazdo 12V | tak |